辽宁省农村房屋抗震改造加固技术导则
辽宁省住房和城乡建设厅
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1  总  则

1.0.1  为了贯彻执行住房和城乡建设部、财政部关于做好农村住房抗震改造试点工作的要求，实行以预防为主的方针，减轻地震破坏和人员伤亡，提高辽宁省农村住房抗震防灾能力，加强辽宁省既有农村住房抗震改造工程的技术指导，使既有农村住房的抗震加固做到安全、经济、实用，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于抗震设防烈度为6度、7度和8度地区，按照《辽宁省农村房屋抗震改造鉴定办法》鉴定后需要进行抗震加固处理的既有农村住房的抗震加固，不适用于村镇中既有公共建筑和三层及以上住宅的抗震加固和新建农村住房的抗震设计。

1.0.3  依据本导则进行抗震加固的既有农村住房，在后续使用年限内的抗震设防目标为：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不需修理或稍加维修可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，主体结构不发生严重破坏，围护结构不发生大面积倒塌。
1.0.4  辽宁省既有农村住房抗震加固设计和加固施工前，应依据其抗震设防烈度和结构形式，按《辽宁省农村房屋抗震改造鉴定办法》相应规定进行抗震鉴定。

1.0.5  辽宁省既有农村住房抗震加固，除应符合本导则外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

2  基本规定

2.0.1  既有农村住房应由专业技术人员或经过培训的人员进行抗震加固设计和加固施工。

2.0.2  既有农村住房抗震加固方案应符合下列原则： 

1 加固方案的选择应考虑安全性、经济性及当地施工技术水平综合确定。
2 对原结构体系不合理的房屋，宜结合加固消除或减轻原结构体系在抗震方面的不利因素。
3 当地基基础有不均匀沉降时，加固应以加强上部结构的整体性为主，提高房屋抵抗不均匀沉降的能力。

4 加固方法应便于施工，并应减少对农户生产、生活的影响。

2.0.3  既有农村住房抗震加固设计应符合下列要求：

1根据抗震鉴定结果，经综合分析后，分别采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强局部易倒塌部位稳定性及连接等措施，提高房屋的综合抗震能力。

2 采取加固原墙体、新增设抗震墙等提高抗震承载力的加固措施时，应考虑加固后结构构件的合理分布，避免因局部加强造成结构刚度突变。

3 承重构件置换时应采取支护等保护措施。

4 节点加固时连接部位的强度和变形能力不应低于被连接构件的强度和变形能力。

5 新增构件与原有构件之间应有可靠连接。

6 加固所用材料与原结构材料相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。

7 加固所用的砌体块材、砂浆和混凝土的强度等级，型钢、钢筋、铁件、铁丝等材料的性能指标，除应符合本导则的相应要求外，尚应符合国家现行有关标准的要求。

2.0.4  既有农村住房的抗震加固施工应符合下列要求：

1 加固施工时应避免或减少对原结构及构件的损伤。
2 加固施工过程中发现原结构或构件有严重缺陷时，应在加固过程中一并处理，消除缺陷。

3 加固施工过程中，当承重构件需要置换或局部支承部位需要卸载时，应预先采取临时支护等安全措施，避免可能导致的房屋倾斜、开裂或局部倒塌。
4 墙体裂缝采用压力灌浆修复补强时，应控制灌浆压力和速度，避免造成其他部位开裂。
5 采用钢筋网水泥砂浆面层、钢拉杆加固时，应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116中的相关要求。

6 采用增设剪刀撑、纵向水平系杆、斜撑、墙揽等抗震措施时，应符合现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161中的相关要求。

2.0.5  对于现状已出现裂缝但仍可继续承载的墙体，应根据裂缝走向、宽度、长度等情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

3 地基和基础

3.0.1 对基础不均匀沉降的既有农村住房，可采用生石灰挤密桩、扩大基础面积、压力注浆等方法进行加固，也可采用加强上部结构整体性的措施进行加固。

3.0.2  符合下列情况之一的既有农村住房，宜优先选用加固上部结构的方法提高房屋抵抗不均匀沉降的能力：

1  7度区存在严重静载缺陷的既有农村住房。

2  无严重静载缺陷，但存在软弱土、液化土和明显不均匀土层的8度区既有农村住房。

3.0.3  提高上部结构抵抗不均匀沉降能力，可采取下列措施：

1 提高农村住房的整体性或合理调整荷载。

2 加强圈梁与墙体的连接，对未设地圈梁的房屋应增设地圈梁。

3 用钢丝（筋）网砂浆面层等加固砌体墙体。

3.0.4  对生土结构房屋，当基础砖（石）墙砌筑高度不满足要求时，可采用水泥砂浆面层抹面加固，抹面高度不低于要求的基础砖（石）墙砌筑高度。

4  砌体结构房屋

4.0.1  既有砌体结构农村住房的抗震加固方法包括新增抗震墙加固法、水泥砂浆面层加固法、墙体裂缝修复加固法、外加配筋砂浆带加固法、现浇叠合层及托梁加固法、木楼（屋）盖加固法、高延性混凝土加固法等。砌体结构农村住房应根据鉴定结果选择合适的加固方法。

4.0.2  房屋抗震承载力不满足要求，或承重墙体开裂、倾斜等问题时，宜选择下列加固方法：

1 拆除重砌或增设抗震墙。
2 水泥砂浆面层或高延性混凝土面层加固。

3 实心砖墙裂缝修复：对出现裂缝的实心墙体，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复。

4 空斗砖墙和小砌块墙裂缝修复：对出现裂缝的空斗砖墙和小砌块墙，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、拆砌等方法进行修复。

4.0.3  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1 当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。

2 纵横墙连接较差时，可在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带或高延性混凝土条带加固，并配合钢拉杆加强墙体连接。

3 楼、屋盖构件整体性不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐朽、蚁蚀或严重开裂的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4 当小砌块墙芯柱设置不符合评定要求时，可增设外加柱；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在墙体交接处增设相互可靠拉结的外加配筋砂浆带时，或墙体采用高延性混凝土加固时，可代替外加柱。

5 当圈梁设置不符合评定要求时，应增设圈梁；外墙圈梁可采用外加配筋砂浆带或高延性混凝土-砌体组合圈梁，内墙圈梁可用钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在上下两端增设有配筋砂浆带时，可不另设圈梁。
6 楼、屋盖木构件之间连接不满足要求时，应采用铁件、夹板、扒钉、铁钉等加强连接。
7 山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结。

8 对非满铺木望板的屋盖，应在端开间和隔开间增设竖向剪刀撑和纵向通长水平系杆；竖向剪刀撑的上端应与脊檩螺栓连接，下端应与纵向水平系杆螺栓连接。

4.0.4  房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1 窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层、高延性混凝土面层等加固。

2 支承大梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可增设砌体柱或采用外加配筋砂浆带、钢丝网砂浆面层、高延性混凝土面层等方法加固，加固前应采用M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位。

3 对无拉结或拉结不牢的后砌隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的木块、铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层或高延性混凝土面层加固。

4 出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆或高延性混凝土面层加固，并采取拉结措施。
5 屋檐外挑梁上砌体应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

4.0.5  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求。

4.0.6  墙体厚度不满足抗震墙最小厚度要求时，可采用双面钢丝网水泥砂浆面层或高延性混凝土面层加固。

4.0.7  采用新增抗震墙加固法、水泥砂浆面层加固法、墙体裂缝修复加固法、外加配筋砂浆带加固法、现浇叠合层及托梁加固法、木楼（屋）盖加固法时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。加固节点可参照图4.0.7。
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              （a）单面加固                                 （b）双面加固

图4.0.7-1  钢筋网水泥砂浆面层

1—水平筋；2—竖向筋；3—L形锚筋；4—S形筋
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              （a）单面加固                                （b）双面加固

图4.0.7-2  钢筋网面层洞口处做法

1—水平筋；2—竖向筋；3—锁边筋；4—加强锚筋；5—L形锚筋；6—S形筋；7—端部闭合筋；
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图4.0.7-3  墙体裂缝外铺钢丝网加固

1—墙体裂缝；2—钢丝网
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图4.0.7-4  局部置换法处理裂缝

1—墙体裂缝；2—置换的砌体；3—置换砌体边界
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（a）平面
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                       （b）前墙                                      （c）山墙

图4.0.7-5  配筋砂浆带整体性加固布置示意图

1—T形条带面层；2—L形条带面层；3—一字形条带面层
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图4.0.7-6  出墙面木墙揽与檩条连接做法

1—木墙揽；2—檩条；3—木销；4—山墙；5—瓜柱
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图4.0.7-7  角钢墙揽连接做法

1—角钢墙揽；2—连接螺栓；3—檩条；4—垫板；5—山墙；6—瓜柱；7—圆钉
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图4.0.7-8  三角形木屋架竖向剪刀撑

1—连接螺栓；2—撑杆；3—屋架上弦；4—“L”形连接钢板；5—对穿螺栓；6—屋架下弦

4.0.8 采用高延性混凝土面层加固时，加固设计和施工要求应符合辽宁省地方标准《高延性混凝土加固技术规程》DB 21/T3353的相关规定。高延性混凝土水平条带与竖向条带相交部位应设置高延性混凝土加腋（图4.0.8）。
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图4.0.8 高延性混凝土条带相交处加腋示意图

5  木结构房屋

5.0.1  既有木结构农村住房的抗震加固包括木柱加固、木构架加固、围护墙体与木构架连接加固、后砌隔墙加强连接加固等。木结构农村住房应根据鉴定结果选择合适的加固方法。

5.0.2  砖（小砌块）、石和生土抗震墙的抗震承载力不满足鉴定要求，或墙体开裂但仍可修复补强时，应根据墙体类别，分别按本导则4.0.2条、6.0.2条、7.0.2条的有关规定选择抗震加固方法。

5.0.3  当房屋的抗震墙整体承载力不满足要求，需要新增砌墙体时，新增抗震墙除应符合本导则4.0.7条、6.0.8条、7.0.5条的有关规定外，尚应在墙体两端采用φ6钢筋或8号铁丝与木柱拉结牢固。

5.0.4  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1 木柱下未设柱脚石，或柱脚石与木柱无可靠连接时，可根据柱脚现状分别采取更换柱脚、墩接、增强连接等方法进行加固。
2 柱脚石埋深不满足要求时，可在柱脚石周边增砌或现浇混凝土围护柱墩。

3 更换和加固柱脚时，应采取支护措施。

4 木柱接头处不满足要求时，应采用铁件（扁铁围箍或对接U形箍）加固。
5 三角形木屋架未设置纵向水平系杆时，应在木屋架的跨中位置设置通长纵向水平系杆，系杆应与屋架下弦杆可靠连接。
6 三角形木屋架或木柱木梁房屋在屋架（木梁）与柱的连接处未设置斜撑时，应增设斜撑或钢、木夹板。
7 穿斗木构架或三角形木屋架未设置竖向剪刀撑，且无可代替竖向剪刀撑的满铺木望板时，应增设剪刀撑或角部斜撑。

8 穿斗木构架的穿枋在柱中不连续时，应采用铁件和螺栓加固；当榫槽截面占柱截面大于1/3时，应采用钢板条、扁钢箍、贴木板等措施加固。
9 木楼、屋盖节点间连接不符合鉴定要求时，可根据不符合情况分别采取增设扒钉、铁件、木夹板等加固措施。
10 木构件出现腐朽、虫蛀、严重开裂等严重损伤时，应首先考虑更换木构件，更换确有困难可增设构件加固；更换的构件的截面尺寸应不小于原构件的尺寸；增设的构件应与原构件可靠连接；木构件严重开裂可采用铁箍或铁丝绑扎加固。

11 围护墙体与承重木构架的连接不满足要求时，应采取加强连接措施。
12 砖（小砌块）、生土和石围护墙的圈梁设置不满足鉴定要求时，应增设圈梁加固，抗震加固方法应分别符合本导则4.0.3条、6.0.3条和7.0.3条的有关规定。

当前后纵墙檐檩可见且操作方便时，也可采用铁件、螺栓将檐檩与檐檩、檐檩与屋架下弦（木梁）连接成整体替代外加圈梁。

5.0.5  房屋的易倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：
1 窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框、钢窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层等方法加固。

2 对与木构架及屋盖无拉结的后砌隔墙，可在隔墙顶部采取措施与屋架下弦或梁连接，端部与木柱连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固。

3 出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆面层加固，并采取拉接措施。
4 当屋檐外挑梁上有砌体时应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

5.0.6  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求。

5.0.7  采用增设柱脚石，或加强柱脚石与木柱连接加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。加固节点可参照图5.0.7。


[image: image11]
图5.0.7-1  木柱更换柱脚做法及柱脚墩接做法

注：1—木柱；2—拍巴掌榫连接；3—扁铁套箍；

4—连接螺栓；5—连接铁件；6—混凝土墩

[image: image12]
图5.0.7-2  柱脚石加固做法

注：1—连接螺栓；2—柱脚石；3—连接铁件；4—毛石基础

5.0.8  木柱接头处加固时，接头部位加固范围应大于柱接头范围；围箍应紧密贴合柱身，接口处应采用螺栓连接。

5.0.9  木柱加固时可采用包钢、增加钢框或增加钢筋混凝土框加固。

5.0.10  三角形木屋架或木柱木梁房屋设置斜撑加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。
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图5.0.10  三角形屋架、木梁加设斜撑
5.0.11  穿斗木构架或三角形木屋架增设竖向剪刀撑加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。


[image: image14]
图5.0.11-1  穿斗木构架增设剪刀撑

注：1—撑杆；2—对穿螺栓；3—檩条；4—木柱；5—连接螺栓；6—“L”形连接钢板


[image: image15]
图5.0.11-2  三角形木屋架竖向剪刀撑
注：1—连接螺栓；2—撑杆；3—屋架上弦；4—“L”形连接钢板；5—对穿螺栓；6—屋架下弦

5.0.12  木楼、屋盖节点间连接加固，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。

5.0.13  围护墙体与承重木构架的连接加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。


[image: image16]
图5.0.13-1  出墙面木墙揽与檩条连接做法

注：1—木墙揽；2—檩条；3—木销；4—山墙


[image: image17]
 (a) 墙揽与檩条的连接
 (b) 墙揽与柱（屋架腹杆）的连接                              (c) 角铁墙揽做法

图5.0.13-2  角铁墙揽连接做法
注：1—角铁墙揽；2—连接螺栓；3—檩条；4—垫板；5—山墙；6—瓜柱；7—圆钉

5.0.14  与木构架和屋盖无拉结的后砌隔墙加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。


[image: image18]
图5.0.14  后砌隔墙端部墙顶与屋架下弦的连接

注：1—檩条；2—屋架上弦；3—连接螺栓；4—屋架下弦；5—角铁墙挡；6—隔墙

6  石结构房屋

6.0.1  既有石结构农村住房的抗震加固方法包括新增抗震墙加固法、钢筋网水泥砂浆面层加固法、外加配筋砂浆带加固法、增设壁柱加固法、增设型钢栅格加固石楼板法、高延性混凝土加固法等。石结构农村住房应根据鉴定结果选择合适的加固方法。

6.0.2  房屋抗震承载力不满足要求，或承重墙体明显开裂、存在质量问题时，宜根据实际情况选择新增砌砖抗震墙、钢筋网水泥砂浆面层、高延性混凝土面层、压力灌浆等方法进行修复加固。

6.0.3  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，可根据实际情况选择增设现浇钢筋混凝土框、竖向外加配筋砂浆带、高延性混凝土条带、增设圈梁、增设托梁、增设墙揽等加固方法。
6.0.4  房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，可根据实际情况选择钢筋网水泥砂浆面层、高延性混凝土面层、增设壁柱等加固方法。
6.0.5  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求。

6.0.6  各种类别抗震墙体厚度不满足相应的鉴定要求时，可采用双面钢筋网水泥砂浆面层或高延性混凝土面层加固。

6.0.7  当楼屋盖为条石楼板时，可采用正交型钢栅格加固。
6.0.8  采用新增抗震墙加固法、钢筋网水泥砂浆面层加固法、外加配筋砂浆带加固法、增设壁柱加固法时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。加固节点可参照图4.0.7。

6.0.9  增设型钢栅格加固石楼板时，型钢宜采用轻型工字钢、槽钢，型钢应边安装边焊接，焊接安装成正交叉栅格形， 安装完成后，墙顶型钢插入口应采用M10水泥砂浆塞满封堵，型钢上表面与石楼板下表面之间应塞入不低于M10水泥砂浆粘结牢固。
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图6.0.9-1  板底增设托梁加固示意图

1—石楼板；2—聚合物砂浆填塞；3—型钢托梁
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图6.0.9-2  悬挑石板板底增设托架加固示意图

1—悬挑石楼板；2—聚合物砂浆填塞；3—托梁；4—托架；5—石砌墙体；6—化学锚栓；7—穿孔植筋；8—钢垫板

6.0.10 采用高延性混凝土面层加固时，加固设计和施工要求应符合辽宁省地方标准《高延性混凝土加固技术规程》DB 21/T3353的相关规定。
7  生土结构房屋

7.0.1  既有生土结构农村住房的抗震加固方法包括增设抗震墙加固法、贴砌墙体加固法、打摽加固法、外加配筋砂浆带加固法、增设木构造柱和木圈梁加固法、木楼（屋）盖加固法等。生土结构农村住房应根据鉴定结果选择合适的加固方法。

7.0.2  房屋横墙间距超出最大间距限值要求，或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，宜选择下列加固方法：

1 原墙体局部严重酥碱、空鼓、歪闪时，应拆除重砌；横墙间距超过规定限值时，宜增设横墙。

2 墙体有裂缝，裂缝宽度较小，经鉴定不会继续发展时，可采用灌浆(塞浆)修补裂缝，灌浆可采用掺入少量水泥或石灰的黏土泥浆。

3 当生土墙体强度偏低、砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢丝网水泥砂浆面层加固；面层加固也可以与灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强。

4 墙体厚度小于规定值或高厚比过大时，可采用贴砌墙体的方法进行加固。

7.0.3  房屋的整体性和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1 纵横墙连接较差时，可在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带加固。

2 前后檐墙外闪或内外墙连接不可靠时，可采用打摽法加固。

3 当圈梁设置不符合评定要求时，应增设圈梁；外墙圈梁可采用外加配筋砂浆带，内墙圈梁可用钢拉杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在上下两端增设有加强筋砂浆带时，可不另设圈梁。

4 楼、屋盖构件有位移或支承长度不满足要求时，可增设砌体柱或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐朽、蚁蚀或严重开裂的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

5 木屋架与山墙之间的连接不牢固时，可增设墙揽加固。

6 当屋盖结构的整体性不足时，在端开间设置竖向剪刀撑进行加固。

7 在屋檐高度处增设纵向通长水平系杆加强横墙之间的连接；水平系杆与横墙、山墙应通过墙揽连接牢固。

8 屋盖木构件存在质量问题或连接薄弱时，应修复补强或加强连接加固。

7.0.4  房屋的易局部倒塌部位不满足要求，宜选择下列加固方法：

1 窗间墙宽度过小时，可增设木窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层等加固。

2 支承梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可采用外加配筋砂浆带、钢丝网砂浆面层加固；加固前应采用掺入少量水泥或石灰的黏土泥浆灌缝。

3 对无拉结或拉结不牢的隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的木夹板、铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网水泥砂浆面层加固。

4 突出屋面无锚固的烟囱、女儿墙等易倒塌构件的出屋面高度不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆加固，并采取拉结措施。

7.0.5  采用增设抗震墙加固法、贴砌墙体加固法、打摽加固法、外加配筋砂浆带加固法、增设木构造柱和木圈梁加固法、木楼（屋）盖加固法加固时，加固设计和施工要求应符合《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS325的相关规定。
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图7.0.5  打摽加固法
1—钢垫板、钢棍或木板；2—钢丝（钢拉杆）
8  混合承重结构房屋

8.0.1  对于砖墙—木（钢筋混凝土）柱、石柱混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固、修复方法：
1 当墙体砌筑砂浆强度等级偏低，砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，应按照第4章所述方法进行加固。
   

2 当房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应按照第4章所述方法进行加固，并应加强木（钢筋混凝土）柱、石柱、以及其他木构件与砖墙的可靠连接。

3 当房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，应按照第4章所述方法进行加固。

4 对出现裂缝的砖墙，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复加固，具体方法应按照第4章所述规定。

5 对木柱及其他木构件的加固，应按照第5章所述方法进行加固。
6 对石柱应采取托换、包钢、或采用钢筋网水泥砂浆面层包裹加固。

8.0.2  对于石墙—木（钢筋混凝土）柱、砖柱混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固、修复方法：
1 当墙体砌筑砂浆强度等级偏低，砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，应按照第6章所述方法提高墙体的抗震承载力。


2 当房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应按照第6章所述方法进行加固，并应加强木（钢筋混凝土）柱、砖柱、以及其他木构件与石墙体的可靠连接。

3 当房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，应按照第6章所述方法进行加固。

4 对出现裂缝的砖墙，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复加固，具体方法应按照第4章所述规定。

5 对木柱及其他木构件的加固，应按照第5章所述方法进行加固。
8.0.3  对于砖墙—石墙混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固、修复方法：
1 当墙体抗震承载力不足时，应按照第4章和第6章所述方法提高墙体的抗震承载力。

2 当房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应按照第4章和第6章所述方法进行加固，并应加强木构件与砖墙、石墙的可靠连接。

3 当房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，应按照第4章和第6章所述方法进行加固。

4 对出现裂缝的墙体或砖墙与石墙相交处的通缝，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复。

8.0.4  对砖墙/木（钢筋混凝土）柱、石柱混合承重结构房屋采用增设抗震墙加固、钢筋网水泥砂浆面层加固、墙体裂缝修复加固、外加配筋砂浆带加固、现浇叠合层及托梁加固、木（楼）屋盖加固和高延性混凝土加固的设计与施工应符合第4章所述规定。对木柱及其他木构件的加固设计与施工应符合第5章所述规定。

8.0.5  对石墙—木（钢筋混凝土）柱、砖柱混合承重结构房屋采用新增抗震墙加固、水泥砂浆面层加固、墙体裂缝修复加固、外加配筋砂浆带加固、增设壁柱加固、增设型钢栅格加固石楼板和高延性混凝土加固的设计与施工应符合第6章所述规定。对木柱及其他木构件的加固设计与施工应符合第5章所述规定。

8.0.6  对砖墙—石墙混合承重结构房屋采用增设抗震墙加固、钢筋网水泥砂浆面层加固、墙体裂缝修复加固、外加配筋砂浆带加固、现浇叠合层及托梁加固、木（楼）屋盖加固和高延性混凝土加固的设计与施工应符合第4章和第6章所述规定。


